仕　様　書

１　Ｘ線一般撮影システムの構成

⑴　天井走行式Ｘ線一般撮影装置

次のいずれか又は次のいずれかと同等の性能を有し本協会が認めた機種とする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| メーカー | ｷｬﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ | ㈱島津製作所 | 富士フイルムヘルスケア（株） |
| 品名 | MRAD-A32S | RADspeed Pro | Radnext SX |
| Ｘ線高電圧発生装置 | KXO-32SS | UD150L-40E | DHF-153H4R |
| Ｘ線官管装置 | DRX-1824B | 0.6/1.2P13DK-85 | U-6CE-55TB |
| Ｘ線可動絞り | BLR-500 | R-20J | ZU-L3TYH |
| 天井走行式Ｘ線管保持装置 | DST-1000A | CH200M | SX-YB2 |
| フットスイッチ | 専用品 | 専用品 | 専用品 |

⑵　ＣＲ装置

次のいずれかの機種とする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| メーカー | コニカミノルタ | 富士フイルム |
| 品名 | REGIUS Σ2 | FCR PRIMA T2V |
| コンソール | Uniteaα | V Station T |
| CRｶｾｯﾃ・ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ | 半切セット2大四切セット2又は大角セット2 |
| OS | Windows10以降 |
| モニタ | 24インチ以上 |
| 架台 | 専用品 |

⑶　付属物

次の機種又は同等であると本協会が認めた機種（注）とする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品　　　名 | 規格（型番） | メーカー名 | 数量 |
| 臥位撮影テーブル(注) | SA-A | 三共医療機 | 1 |

（注）脚部はアジャスター付きで高さは700mm以上に調整可能なものとする。また、天板は幅1,800mm以上、奥行690mm以上とする。

２　納入期限

令和５年３月３１日（金）

納入日時は、本協会職員と事前に協議して決めること。

３　納入場所

広島市安佐北区安佐町大字動物園　広島市安佐動物公園内 動物病院

４　納入条件

⑴　入札書を提出しようとする者は、あらかじめ、本システムの設置場所の確認を行うこと。この際、補強工事や電気工事等の有無など所要の対応について、本協会職員と事前に調整を行うこと。

⑵　上記１の⑴に示す機種以外の機種を選定する場合には、本協会に対しあらかじめ性能が分かる資料（カタログ等）を提出し承認を得なければならない。

⑶　本システムの納入は、本協会職員の立会いのもと行うこととし、搬入から組立て、設置、既存の装置等の撤去に至るまで、全て納入者の負担により行うこと。

⑷　既存装置等は、納入者の負担により適切に処置すること。撤去及び搬出で発生した廃材等も同様とする。

⑸　納入に当たって、納入者の責に帰すべき事由により、安佐動物公園や第三者に損害を与えた場合は、納入者が賠償を行うこと。

⑹　レントゲン装置設置届等の使用認可に必要な手続きについての補助を行うこと。

５　検収

納入日に本協会職員の検査を受けること。この際、試験的な撮影を行い、正常に作動することを確認するものとする。

６　保守

ハードウェアの故障やソフトウェアに起因する異常が発生した場合、３６５日２４時間、技術者に問い合わせができ、迅速に対応できるサポート体制を有すること。

７　保証

保証期間は、検収後、１年間とする（メーカー保証がそれより長期間の場合においてはこの限りではない。）。ただし、納入者又は製造者の責に帰すべき事由により、本システムが破損及び故障した場合には、保証期間経過後においても無償で修理又は良品と取り替えるものとする。

８　その他

本仕様書に関し疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、本協会職員と納入業者の間で協議の上、決定するものとする。